更新记录：

2025-02-16 Ver2.29
 +更新安徽省六安市2025年版暴雨强度公式。暴雨强度公式自公布之日（2025年1月10日）起施行，市区范围内所有新、改、扩建项目涉及排水工程的设计须执行新修订的暴雨强度公式和设计降雨雨型；
 +更新广西省南宁市2024年版暴雨强度公式。计算公式和图表适用的时间范围是1~200分钟，重现期范围是2~100年，空间范围是南宁市6个区（青秀区、兴宁区、邕宁区、良庆区、江南区和西乡塘区）；
 +更新江苏省扬州市2024年版暴雨强度公式。暴雨强度公式适用于邗江区、广陵区、江都区，其他县（市）可参照使用；
 +增加湖北省枝江市暴雨强度公式；
 +更新江苏苏州市暴雨强度公式2025年版本。此次修编的暴雨强度公式和设计雨型自2025年1月26日起启用，适用范围为吴江区、吴中区、相城区、姑苏区、 苏州工业园区、 苏州高新区；
 +更新广东省深圳市暴雨强度公式2024年版。根据深圳市各暴雨强度公式应用的流域范围，各行政区、街道可按如下范围应用暴雨强度公式。西部流域和水系（茅洲河流域、珠江口水系和观澜河流域）暴雨强度公式应用范围：宝安区、光明区、龙华区；龙岗区平湖街道、坂
田街道；南山区南山街道、南头街道。中部流域和水系（深圳湾水系、深圳河流域和龙岗河流域）暴雨强度公式应用范围：南山区（除南山街道和南头街道）、福田区、罗湖区、龙岗区（除平湖街道、坂田街道）；坪山区坑梓街道、龙田街道。东部流域和水系（坪山河流域、大鹏湾水系和大亚湾水系）暴雨强度公式应用范围：盐田区、坪山区（除坑梓街道、龙田街道）、大鹏新区。

2025-1-12 Ver2.28
 +更新安徽省马鞍山市2024年版暴雨强度公式。该公式适用于马鞍山市花山区、雨山区行政区域，博望区及三县可比照使用。新修编的马鞍山市暴雨强度公式增加了近几年的降水资料，依据国家最新技术规范编制，更加准确客观表达城市暴雨特征，该公示作为排水工程规划、设计、建设和管理的技术依据，自公布之日（2024年12月26日）启用，2015年编制的马鞍山市暴雨强度公式同时作废；
 +更新江苏省张家港市暴雨强度公式。该暴雨强度公式及设计雨型自本文件印发之日（2024年12月5日）起启用，适用范围为张家港市城镇开发边界内，城镇开发边界外可参照执行；
 +更新云南丽江市（古城区、 玉龙县、 永胜县、 华坪县、 宁蒗县）城市暴雨强度公式及相关参数的取值；
 +增加宁夏回族自治区吴忠市短历时暴雨强度公式和长历时暴雨强度公式（2025年版本）。该暴雨强度公式自本文件印发之日（2025年1月6日）起启用，主要适用于吴忠市利通区中心城区，在整个利通区范围内，对于南部的赵家沟村和利原村、中部偏西北的金银滩镇政府、以及东部的马家大湾村等区域，建议适当提高设计标准，以应对这些地区可能出现的更极端的降水情形；
 +修正河南信阳暴雨公式错误。

2024-12-10 Ver2.27
 +更新四川省绵阳市暴雨强度公式。包括短历时（1~180min）和长历时（181~1440min）两个公式。该暴雨强度公式及设计雨型自通告发布之日（2024-12-09)起执行，适用于绵阳市主城区范围；
 +更新江苏省泰州市2016年版暴雨强度公式，包括泰州市(海陵区、医药高新区)、泰州市(高港区)、泰州市(姜堰区)三个暴雨强度公式；
 +修正在大屏幕尺寸下的界面错位问题。

2024-11-28 Ver2.26
 +增加青海省格尔木市暴雨强度公式；
 +修正广东东莞重现期5年的分公式错录成4年；
 +更新安徽省亳州市暴雨强度公式，该公式适用于亳州市区。该公式自公布之日（2024年9月24日）启用，2015年编制的亳州市暴雨强度公式同时作废；
 +更新江苏宿迁暴雨强度公式（2024年版）；
 +更新陕西省安康暴雨强度公式；
 +更新陕西省商洛暴雨强度公式；
 +更新陕西省延安暴雨强度公式；
 +更新陕西省榆林暴雨强度公式；
 +增加云南省临沧市临翔区暴雨强度公式；
 +增加云南省临沧市云县暴雨强度公式；
 +增加云南省临沧市凤庆县暴雨强度公式；
 +增加云南省临沧市永德县暴雨强度公式；
 +增加云南省临沧市镇康县暴雨强度公式；
 +增加云南省临沧市耿马县暴雨强暴雨强度公式；
 +增加云南省临沧市双江县暴雨强暴雨强度公式；
 +增加云南省临沧市沧源佤族自治县暴雨强度公式；
 +更新河南省平顶山市暴雨强度公式（2024年版），该公式作为城市排水防涝工程规划、设计、建设和管理的技术依据，自发布之日（2024年11月04日）起启用，适用范围为平顶山市中心城区。设计重现期P取值范围为2～100年，降雨历时t取值范围为5～180分钟；
 +更新山西省汾阳市暴雨强度公式，包括分公式和总公式，共10个公式；
 +更新辽宁省抚顺市暴雨强度公式，包括分公式、区间公式以及总公式，共16个暴雨强度公式；
 +增加江苏省海安市短历时和长历时暴雨强度公式；


2024-09-06 Ver2.25
 +更新江苏常熟暴雨强度公式（2024年版）。该暴雨强度公式及设计雨型自本文件印发之日（2024.05.21）起启用，适用范围为常熟市城镇开发边界内，城镇开发边界外可参照执行。适用于市政管渠排水工程、城（镇）区排涝工程建设；
 +更新湖北省荆州市2024年版短历时暴雨强度公式和长历时暴雨强度公式，2024年1月发布。包括分公式和总公式，分公式精度更高；
 +增加云南省临沧市临翔区暴雨强度公式；
 +增加山西省长治市沁源县暴雨强度公式；
 +修正湖北省黄冈市暴雨强度公式，分两个一个是设计院2023年提供的公式，一个是根据《黄冈市暴雨强度公式查算图表》（公式依据数据1980~2015）；
 +分别增加海南省三亚市、海口市、琼海市的另一个暴雨强度公式；
 +更新江苏省如皋市暴雨强度公式，包括短历时(T<180min)和长历时(180≤T≤1440min)两个公式，适用于如皋市中心城区包括高新区(如城街道、城南街道)、城北街道，其余镇参照使用；
 +增加湖南郴州市安仁县暴雨强度公式；
 +增加广西北流市（玉林市代管）暴雨强度公式，包括分公式、区间公式和总公式共11个，适用于北流市。自2024年8月5日起，北流市多所有新建项目设计排水工程的设计执行新修编公式；
 +增加贵州省盘州市（六盘水市代管）暴雨强度公式，包括分公式、区间公式和总公式共16个，适用于盘州市主城区（5-180min降雨历时、2-100年重现期），周边市域可参考使用。自2024年6月24日起实施；
 +更新广东省珠海市长历时和短历时2016年版暴雨强度公式；
 +更新广西省玉林市暴雨强度公式（2024年版）。包括分公式、区间公式和总公式。自发文之日（2024年6月13日）起，玉州区(含玉东新区)、福绵区所有新建项目涉及排水工程的设计执行新印发的修编公式。

2024-05-10 Ver2.24
 +更新云南个旧市个旧站分公式、区间公式和总公式；
 +更新云南个旧市大屯及鸡街分公式、区间公式和总公式；
 +增加越南清化的暴雨强度公式；
 +回退石家庄的暴雨强度公式至2013年修订版本。

2024-04-02 Ver2.23
 +增加广东省茂名市暴雨强度公式分公式和暴雨强度公式区间公式，计算更精确；
 +增加青海省海东市暴雨强度公式，海东市暴雨强度公式与西宁市暴雨强度公式相同，该公式2019年批复；
 +增加青海省玉树市暴雨强度公式，该公式2022年批复；
 +增加青海省格尔木市暴雨强度公式，该公式2022年批复；
 +更新青海省德令哈市暴雨强度公式；
 +更新四川广元市2024年版暴雨强度公式，包括长历时和短历时公式，适用范围：适用范围：5min≤t≤180min P=2年~100年；
 +增加山西长治市襄垣县暴雨强度公式，适用于襄垣县重现期≤100a、历时≤180min的情况；
 +修正计算河北辛集、保定时“无法识别数字”的BUG。

2024-03-08 Ver2.22
 +更新江苏省南京市2024年版暴雨强度公式。该暴雨强度公式及设计雨型自公布之日（2024.01.24）起启用，江南区域暴雨强度公式及设计雨型主要适用于江南主城区，江南其他区域参照使用。江北区域暴雨强度公式及设计雨型主要适用于江北新区，江北其他区域参照使用；
 +更新或增加河北省若干城市暴雨强度公式，包括石家庄、承德、唐山、廊坊、沧州、定州、邢台、邯郸、衡水、张家口、秦皇岛、保定和辛集；
 +更新安徽宣城2024年版暴雨强度公式。该公式适用宣城市城区，周边区域可参考使用。该公式自公布之日（2024.01.22）启用，同时2015年发布的宣城市暴雨强度公式停止使用；
 +更新山西省忻州市河曲县2023年版暴雨强度公式。2023年12月，河曲县暴雨强度公式由山西省气象科学研究所编制完成，并经山西省河曲县气象局组织专家评审通过。适用于河曲县重现期≤100a、历时≤180min的情况；
 +更新贵州省遵义市暴雨强度公式；
 +增加毕节市七星关区分暴雨强度公式和区间暴雨强度公式（2023年版），该公式适用范围为七星关区主城区（5-180min降雨历时、2-100年重现期），周边区域可参考使用。本暴雨强度公式自发布之日（2023年08月17日）起实施，区气象局负责对该公式在使用工程中的解释说明工作；
 +增加黑龙江绥化市北林区分暴雨强度公式和区间暴雨强度公式（2023年版），并校核更新暴雨强度总公式出处；
 +增加黑龙江绥化市望奎县分暴雨强度公式和区间暴雨强度公式（2023年版），并校核更新暴雨强度总公式出处；
 +修正吉林省四平市暴雨强度公式，旧公式n=0.843，修正为n=0.813，感谢群友“。。。。。。。”；
 +室外详细计算全部改写算法。原为按显示精度计算，改为按最高精度计算，精度更高。

2024-01-12 Ver2.21
 +更新甘肃省兰州市2023年版暴雨强度公式。该公式适用于城关区、安宁区、七里河区、西固区四个行政区，周边区域可参考使用。该公式自通告发布之日（2023.12.13）启用。感谢“我一直是豬”；
 +增加新疆喀什暴雨强度公式；
 +根据《关于更正阜阳市暴雨强度公式的通知》2023.12.15 ，更正安徽省阜阳市2022年版暴雨强度公式，并增加了分公式，精度更高。该公式适用于颍州区、颍泉区、颍东区三个行政区，周边区域可参考使用；
 +增加福建南安市暴雨强度公式；
 +增加广东省茂名市暴雨强度公式；
 +增加湖北十堰市竹溪县暴雨强度公式；该公式作为排水工程规划、设计、建设及管理的技术依据，自公布之日（2023.06.08）起启用，主要适用于竹溪县城区，乡镇可参照使用；
 +增加江西南昌暴雨强度公式；
 +增加山东省济南市章丘区暴雨强度公式；
 +增加吉林省四平市暴雨强度公式，包括长历时暴雨强度公式和短历时暴雨强度公式；
 +更新河北省雄安新区暴雨强度公式。包括雄县暴雨强度公式：适用于起步区、 雄县组团、 昝岗组团及其周边地区，容城县暴雨强度公式：适用于容城组团及其周边地区，安新县暴雨强度公式：适用于寨里组团、 安新组团、 原任丘市鄚州镇、 苟各庄镇、 七间房乡和高阳县龙化乡及其周边地区；具体可查看软件中分区示意图。

2023-11-15 Ver2.20
  +增加黑龙江省宁安市暴雨强度公式。包括单一重现期暴雨强度公式、A、b、n按重现期区间参数公式和总公式。该公式适用于宁安市中心城区。各相关单位应将其作为排水工程规划、设计、建设和管理的技术依据。该公式自通告之日（2018.7.20）起执行，宁安市住房和城乡建设局和宁安市气象局负责公式在使用过程中的具体内容解释。感谢”北冥有魚名為鯤“；
  +更新江苏省常州市暴雨强度公式；
  +更新江苏省太仓市2023年版暴雨强度公式。该设计暴雨强度公式及设计雨型自本文件印发之日（2023年10月17日）起启用，适用范围为太仓市城镇开发边界内，城镇开发边界外可参照执行；
  +增加山西省临汾市洪洞县2023年版暴雨强度公式。适用于洪洞县重现期≤100a、历时≤180min的情况；
  +更新河南省漯河市2023年版暴雨强度公式。该公式作为城市排水工程规划、设计、建设和管理的技术依据，自公布之日起启用，2014年公布的漯河市暴雨强度公式停止使用。该公式适用范围为漯河市市区，临颍县、舞阳县参照执行；
 +更新安徽省宿州市2023年版暴雨强度公式。该公式适用于宿州市城市规划区。该公式自通知发布之日（2023年10月8日）起启用，同时2014年发布的宿州市暴雨强度公式停止使用；
 +更新安徽省芜湖市2023年版暴雨强度公式。公式包括芜湖市江南片区和芜湖市江北片区。每个片区包含单一重现期暴雨强度公式14个，区间重现期公式2个，总公式1个。一般公式的精度：单一重现期>区间重现期>总公式。2023年版暴雨强度公式自公布之日（2023年7月19日）起施行，市区所有新建项目涉及排水工程的设计须执行新修订的暴雨强度公式和设计降雨雨型；
 +增加贵州省毕节市七星关区2023年版暴雨强度公式。该公式适用范围为七星关区主城区（5-180min降雨历时、2-100年重现期），周边区域可参考使用。本暴雨强度公式自发布之日（2023年08月17日）起实施，区气象局负责对该公式在使用工程中的解释说明工作；
 +增加山西省长治屯留区暴雨强度公式。适用于屯留区境内重现期≤100a、历时≤180min的情况；
 +增加广东省梅州市暴雨强度公式；
 +增加新疆新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县暴雨强度公式。

2023-07-15 Ver2.19
  +更新湖南长沙暴雨强度公式2023年版本（2023年5月以补丁推送过），适用于长沙市主城区，长沙市行政区域内其他地区可参照使用；
  +修正内蒙古包头暴雨强度公式，感谢群友“不任性不经管”；
  +增加湖北省仙桃市的暴雨强度公式；
  +增加陕西省渭南的暴雨强度公式，出自《渭南市中心城区海绵城市建设专项规划(2019-2035)》；
  +增加西藏拉萨的暴雨强度公式，感谢网友“wisewu”；
  +增加湖北黄冈的暴雨强度公式；
  +更新甘肃省平凉市2023年版暴雨强度公式，更新了分公式、区间公式、总公式以及长历时公式。自2023年4月23日起，平凉市中心城区所有涉及排水工程的新建项目设计，要严格执行新修订的暴雨强度公式；
 +更新湖北省十堰市竹溪县2023年版暴雨强度公式。该公式作为排水工程规划、设计、建设和管理的技术依据，自公布之日（2023年6月8日）起启用，主要适用于竹溪县城区，其他乡镇可参照使用；
  +更新江苏省盐城市暴雨强度公式2023年版，该公式作为盐城市市区城市排水工程规划、设计、建设和管理的技术依据，自2023年7月1日起启用，主要适用于盐城市中心城区(不含大丰区），各县（市、区）可参照使用，市住房和城乡建设局负责该公式在使用过程中的解释说明工作；
 +增加贵州省铜仁市德江县暴雨强度公式；

2023-05-18 Ver2.18
  +更新湖南省长沙市（2023年版）最新暴雨强度公式。本公式适用于长沙市主城区，长沙市行政区域内其他地区可参照使用；
  +增加海南文昌的最新暴雨强度公式；
  +增加湖北省丹江口市暴雨强度公式最新暴雨强度公式。本公式自公布之日启用（2022.11.24），适用于丹江口市区，乡镇参照使用；
  +修正室外详细计算时初算获取坡度BUG。
  
2023-04-06 Ver2.17
 +增加云南省蒙自市暴雨强度公式；
 +更新福建省漳平市暴雨强度公式（2023版），本公式适用于城区及其大部乡镇，永福镇南部乡村等暴雨等级高危险区域可适当提高设计标准；
 +增加湖北省十堰市竹山县暴雨强度公式，该公式作为排水工程规划、设计、建设和管理的技术依据，自公布之日（2022年11月30日）起启用，主要适用于竹山县城区，乡镇可参照使用；
 +更新湖北宜昌的最新暴雨强度公式（2023年版），包括分公式和总公式。公式又分出了短历时（5～180min）和长历时（5～1440min）。
    本暴雨强度公式适用于宜昌城区（含西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区小溪塔街道、夷陵区龙泉镇、宜昌高新区及白洋镇、枝江市顾家店镇，下同)，在城区北部的龙泉镇山村、沿江的猇亭、全通等地区使用该公式可适当提高重现期标准。本暴雨强度公式自公布之日起施行，宜昌城区所有新建项目涉及排水工程的设计按照新修订的暴雨强度公式和设计暴雨雨型执行。
    宜昌市暴雨强度公式的查询有 3 种方式，精度① > ② > ③ ：
    ① 宜昌市 8 个重现期（2、 3、 5、 10、 20、 30、 50、 100a）、长历时有16 个降水历时（5、10、 15、 20、 30、 45、 60、 90、 120、 150、 180、 240、 360、 540、 720、 1440min)下，128 种特定的 t,P 组合，短历时有11 个降水历时（5、10、 15、 20、 30、 45、 60、 90、 120、 150、 180min)下，88种特定的 t,P 组合， 可直接查用i-t-P 三联表数值
    ② 对于 8 个重现期下不同历时的暴雨强度，可按各重现期将 A、b、 n 参数代入单一周期暴雨强度公式进行计算。
    ③ 对于t, P 任意组合下的暴雨强度，需用总公式进行计算：输入变量历时（ t）和重现期（ P）任意组合值，可求出对应的暴雨强度。因总公式精度不及单一周期分公式，故建议推求重现期设计暴雨强度时使用重现期单一周期的分公式；
 +更新广东省广州市的2022年12月版暴雨强度公式，包括短历时（5-180min）和长历时（180-1440min）。
    （1）广州市中心城区（一区） 暴雨强度公式和设计暴雨雨型适用范围：
     越秀区： 洪桥街道、 北京街道、 六榕街道、 流花街道、 光塔街道、 人民街道、东山街道、 农林街道、 大东街道、 大塘街道、 珠光街道、 白云街道、 建设街道、华乐街道、 梅花村街道、 黄花岗街道、 矿泉街道、 登峰街道。
     荔湾区： 沙面街道、 岭南街道、 华林街道、 多宝街道、 昌华街道、 逢源街道、龙津街道、 金花街道、 彩虹街道、 南源街道、 西村街道、 站前街道、 桥中街道、白鹤洞街道、 冲口街道、 花地街道、 石围塘街道、 茶滘街道、 东漖街道、 海龙街道、 东沙街道、 中南街道。
     海珠区： 赤岗街道、 新港街道、 昌岗街道、 江南中街道、 滨江街道、 素社街道、 海幢街道、 南华西街道、 龙凤街道、 沙园街道、 南石头街道、 凤阳街道、 瑞宝街道、 江海街道、 琶洲街道、 南洲街道、 华洲街道、 官洲街道。
     天河区： 五山街道、 员村街道、 车陂街道、 沙河街道、 石牌街道、 兴华街道、沙东街道、 林和街道、 棠下街道、 猎德街道、 冼村街道、 天园街道、 天河南街道、元岗街道、 黄村街道、 龙洞街道、 长兴街道、 凤凰街道、 前进街道、 珠吉街道、新塘街道。
     白云区： 人和镇、 太和镇（含龙归街道和大源街道）、 钟落潭镇、 三元里街道、 松洲街道、 景泰街道、 黄石街道、 同德街道、 棠景街道、 新市街道、 同和街道、 京溪街道、 永平街道、 均禾街道、 嘉禾街道、 金沙街道、 石井街道、 云城街道、 白云湖街道、 石门街道、 鹤龙街道。
    （2）广州花都区（二区） 暴雨强度公式和设计暴雨雨型适用范围：
     花都区:狮岭镇、 炭步镇、 花山镇、 赤坭镇、 梯面镇、 花东镇、 花城街道、新华街道、 新雅街道、 秀全街道。
     白云区:江高镇。
    （3）广州番禺区（三区） 暴雨强度公式和设计暴雨雨型适用范围：
     番禺区:南村镇、 新造镇、 化龙镇、 石楼镇、 沙湾镇、 石碁镇、 市桥街道、沙头街道、 东环街道、 桥南街道、 小谷围街道、 大石街道、 洛浦街道、 石壁街道、钟村街道、 大龙街道。
     南沙区:万顷沙镇、 黄阁镇、 横沥镇、 榄核镇、 大岗镇、 东涌镇、 南沙街道、龙穴街道、 珠江街道。
    （4）广州增城区（四区） 暴雨强度公式和设计暴雨雨型适用范围：
     增城区:中新镇、 石滩镇、 新塘镇、 小楼镇、 派潭镇、 正果镇、 仙村镇、 荔城街道、 增江街道、 朱村街道、 永宁街道。
     从化区:吕田镇、 流溪河林场、 大岭山林场。
    （5）广州从化区（五区） 暴雨强度公式和设计暴雨雨型适用范围：
     从化区:温泉镇、 良口镇、 太平镇、 鳌头镇、 街口街道、 江埔街道、 城郊街道、 黄龙带水库管理处。
    （6）广州黄埔区（六区） 暴雨强度公式和设计暴雨雨型适用范围：
      黄埔区:新龙镇、 黄埔街道、 红山街道、 鱼珠街道、 夏港街道、 大沙街道、文冲街道、 南岗街道、 穗东街道、 长洲街道、 联和街道、 永和街道、 萝岗街道、长岭街道、 云埔街道、 九佛街道、 龙湖街道。
 +更新河南省商丘市暴雨强度公式，该公式由商丘市气象局2023年3月23日发布，公式中P为设计重现期(单位：a)，取值范围为2-100a，t为降雨历时(单位：min)，取值范围为5-180min。该公式作为城市排水防涝工程规划、设计、建设和管理的技术依据，自批准之日（2023年3月23日）起启用，适用范围为商丘市市区。
 +更新湖北省黄石市、大冶市的最新暴雨强度公式；《关于发布环大冶湖地区暴雨强度公式及查算图表的通知》（黄建文 〔2014〕7号）即日（2019年2月21日）起废止。黄荆山以北的地区采用黄石市暴雨强度公式， 黄荆山以南的地区采用大冶市暴雨强度公式；
 +增加湖北省十堰市房县的最新暴雨强度公式，适用于房山县城区，各乡镇可参照使用。本公式由房县气象局、房县住房和城乡建设局于2022年12月26日发布；
 +更新河南省郑州市主城区（惠济区、高新区、金水区、郑东新区、中原区、二七区、管城区、经开区）、航空港区、中牟县、上街区的暴雨强度公式。郑州市2002版本暴雨强度公式自2023年2月1日起废止，郑州市自然资源和规划局负责新公式在使用过程中的解释说明工作；
 +更新河南省荥阳市、新郑市、巩义市、登封市、新密市的暴雨强度公式；公式自2023年2月1日起启用。1440min设计雨型，采用2021年最大降雨过程样本（即“7.20”特大暴雨）作为典型场次精心雨量分配，再将最大2小时降雨量根据芝加哥法重新分配，其中芝加哥雨型峰值比例取值0.433，降雨历时5-180分钟；
 +补充新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县、察布查尔县、霍城县、霍尔果斯市、可克达拉市的暴雨强度公式，该公式由伊犁州住建局负责管理，自治区气象服务中心和伊犁州气象局负责具体内容解释。伊宁市城区及周边城镇（含伊宁县、察布查尔县、霍城县、霍尔果斯市、可克达拉市）所有新建项目涉及排水工程的设计必须执行次公式，其他区域可参照使用；
 +增加广东省清远市的最新暴雨强度公式。公式出自《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》2020.5；

2023-01-16 Ver2.16
  +增加安徽省合肥市2022年版暴雨强度公式；感谢“香蕉牛奶椰子皮”等群友。适用于瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区4个行政区（含合肥经济技术开发区、合肥高新技术产业开发区及合肥新站高新技术产业开发区），周边区域可参考使用；
  +增加河南周口市的中心城区：川汇区、淮阳区的暴雨强度公式，该公式作为排水工程规划、设计、建设和管理的技术依据。降雨历时取值范围：5-180min；重现期取值范围：2-100a；
  +增加山西省长治市武乡县暴雨强度公式，适用于武乡县城区重现期≤100a、历时≤180min的情况；
  +增加湖北省十堰市竹溪县2022年版暴雨强度公式，适用于竹溪县城区，其他乡镇可参照使用；
  +增加安徽省阜阳市2022年版暴雨强度公式，适用于颍州区、颍泉区、颍东区三个行政区，周边区域可参考使用；
  +增加江西省鹰潭市：月湖区、余江区的暴雨强度公式，适用于鹰潭市月湖区、余江区的中心城区，周边乡镇可参照使用。新编制的月湖区、余江区暴雨强度公式自2022年12月5日起实施。自实施之日起，个相关单位应将该公式作为排水工程规划、设计、建设和管理的依据；
  +增加湖北省十堰市郧西县2022年版暴雨强度公式。该公式作为排水工程规划、设计、建设和管理的技术依据，自公布之日（2022年11月30日）起启用，主要适用于郧西县城区，乡镇可参照使用；
 +增加安徽省蚌埠市2022年版暴雨强度公式。本公式适用范围为龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区，周边区域可以参考使用。本公式自2022年12月23日起启用，2013年修订的暴雨强度公式同时废止。自发文之日起，市区所有新建项目及排水工程的设计须执行修订后的暴雨强度公式；
 +更新安徽省淮北市暴雨强度公式。该公式适用于相山区、杜集区、烈山区3个行政区（含淮北市高新技术开发区），周边区域可参考使用。
 +更新湖北宜昌市的暴雨强度公式。该公式适用于宜昌大部分中心市区，但不能用于西部山区、沿江以南地区。
 +增加甘肃省陇南市礼县的暴雨强度公式；
 +增加山西省长治市长子县的暴雨强度公式。适用于长子县城区重现期≤100a、历时≤180min的情况；
 +增加广东省广州萝岗区的暴雨强度公式；
 +更新湖南省长沙市的暴雨强度公式。公式由湖南省气候中心编制，中机国际工程设计研究院有限责任公司参与编制，采用数理统计法研究了1980年-2017年共38年的暴雨强度数据集得出；
 +更新湖南省衡阳市的暴雨强度公式。公式由湖南省气候中心编制，衡阳市气象局参与编制，采用数理统计法研究了1980年-2015年共36年的降雨数据；
 +更新湖南省常德市、张家界市、郴州市、怀化市、娄底市、吉首市的暴雨强度公式。公式由湖南省气候中心编制，采用数理统计法推理了各市州代表站1980年-2013年共34年的暴雨强度数据集得出；

2022-09-20 Ver2.15
  +增加宁夏银川的暴雨强度公式；
  +增加广东省云浮的暴雨强度公式；
  +增加广东省阳江的暴雨强度公式；
  +更新安徽省铜陵的暴雨强度公式；
  +增加山西省长治市潞城区的暴雨强度公式；
  +修正江苏南通的暴雨强度公式；
  +修正云南楚雄彝族自治州禄丰的区间暴雨强度公式；
  +修正江苏如皋的暴雨强度公式，
  +新增加支持Windows 7以上的英文操作系统。

2022-06-28 Ver2.13
 +增加或更新桂平市、广元市、六盘水、汉中市暴雨强度公式，感谢群友“wjw84 ”；
 +增加或更新大连、瓦房店、庄河、长海暴雨强度总公式，感谢群友“镇海神珍”；
 +修正山东青岛暴雨强度公式，感谢群友“大洋小鱼”；
 +增加云南泸西县暴雨强度公式，感谢群友“有所期待”；
 +增加陕西省西咸新区沣东新城暴雨强度公式，感谢群友“肉夹馍”；
 +增加陕西省西咸新区沣西新城暴雨强度公式；
 +增加湖北省鄂州市暴雨强度公式；
 +增加西藏山南暴雨强度公式；
 +增加2015年版昆明主城区暴雨强度公式；
 +增加内蒙古包头、通辽、巴彦淖尔、乌兰浩特、乌海的暴雨强度公式；
 +增加云南省禄丰市暴雨强度公式；
 +增加广东大埔县暴雨强度公式；
 +增加梯形明沟计算；
 +明沟沟宽、水深采用m做单位。

2022-03-22 Ver2.12
 +修正矩形明沟计算，如果沟宽设置为0时无响应的BUG；
 +修正详细计算中数据上移下移失效的BUG；
 +增加山西省长治市壶关县暴雨强度公式；
 +更新山西省长治市的暴雨强度公式；
 +室外详细计算中增加矩形明沟计算和输出。

2022-03-10 Ver2.11
 +增加内蒙古鄂尔多斯东胜区的暴雨强度公式，感谢群友“ynuer ”；
 +增加江苏省南通市的暴雨强度公式；
 +增加云南省泸西的暴雨强度公式；
 +增加吉林省长春市的暴雨强度公式；
 +增加江苏省张家港市的另一个暴雨强度公式；
 +增加甘肃省嘉峪关的暴雨强度公式；
 +增加北省孝感的暴雨强度公式；
 +增加重庆市长寿的另一个暴雨强度公式；
 +增河南省鹤壁市的暴雨强度公式；
 +增西藏省吉隆的暴雨强度公式；
 +增加河北雄安新区的暴雨强度公式；
 +增加江苏省溧阳市的暴雨强度公式；
 +增加更新福建省60个暴雨强度公式（意见稿）；
 +修正自定义暴雨强度公式的BUG；
 +室外估算增加矩形明沟计算（选择管道材质时，选最后一项）。

2021-11-11 Ver2.10
 +增加广东省韶关的另一个暴雨强度公式，感谢群友“飞鸟的哥哥 ”；
 +增加江苏省句容市的暴雨强度公式；
 +在总公式优先模式下，增加一些没有总公式的地区提示信息；
 +优化多显示器显示位置；
 +增加矩形明沟的计算小工具（在菜单“工具”中）。

2021-09-01 Ver2.09
 +增加或更新四川甘牧、绵阳、雅安、宜宾的暴雨强度公式；
 +增加甘肃庆阳的最新暴雨强度公式；
 +室外详细计算中，增加复算功能（编辑参数后锁定管径、坡度）计算；
 +室外详细计算中，增加外部附加流量功能。

2021-06-08 Ver2.08
 +增加优化管径功能：固定管径试算最小坡度，或者固定坡度找出最小管径。可以在菜单“工具”->>“雨水管优化计算”打开；
 +增加编辑管道参数功能：可以自定义雨水管材、管径、管道计算内径、管径符号、海澄威廉系数等。可以在菜单“文件”->>“编辑管道参数”打开。

2021-04-12 Ver2.07
 +修正安徽宣城的暴雨强度总公式；
 +增加广东珠海(2016年版)的暴雨强度公式；
 +更新四川绵阳的暴雨强度公式；
 +增加陕西咸阳杨凌示范区暴雨强度公式；
 +增加广西河池市南丹县的暴雨强度公式（包括分公式和总公式）；
 +增加山西长治市平顺县的暴雨强度公式；
 +增加河南永城市的暴雨强度公式；
 +增加湖北宜昌2018年版的暴雨强度公式；
 +增加甘肃天水的暴雨强度公式；

2021-01-28 Ver2.06
 +更新内蒙古通辽市暴雨强度公式；
 +更新四川雅安暴雨强度公式；
 +更新湖北武汉2021-1-14实施最新暴雨强度公式；
 +更新云南省昆明最新暴雨强度公式；
 +新增广东茂名暴雨强度公式；
 +新增湖南娄底暴雨强度公式；
 +新增江苏张家港暴雨强度公式；
 +新增江苏沭阳暴雨强度公式；
 +新增湖北汉口暴雨强度公式；
 +新增山西高平暴雨强度公式；
 +新增甘肃张掖暴雨强度公式；
 +新增云南曲靖暴雨强度公式；
 +增加“只显示总公式”功能，勾选这个选项会取消自动按P-t选择，优先显示总公式，没有总公式的显示除了区间公式外的全部；
 +修复一些小BUG。
 
2020-10-15 Ver2.05
 +修正福建省宁德的暴雨强度公式；
 +增加河南省焦作暴雨强度公式；
 +增加广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县城区暴雨强度公式；
 +增加黑龙江省鹤岗暴雨强度公式；
 +增加了云南普洱思茅区暴雨强度公式的出处；
 +增加省、市首写字母快速搜索功能。
 
2020-08-09 Ver2.03
 +修正浙江嘉兴平湖的暴雨强度公式；
 +修正四川成都的暴雨强度公式；
 +修正广州黄埔区名称的错别字；
 +修正输出室外雨水详细计算书表格错位；
 +增加功能：室外雨水详细计算可以单独设置每段管道的重现期。
 
2020-08-03 Ver2.02
 +更新吉林省吉林市的暴雨强度公式；
 +修正单位mm/min类型暴雨强度公式计算雨量错误的BUG。

2020-08-01 Ver2.01（大版本更新）
 +更新福建省晋江的暴雨强度公式，感谢群友“知足常乐 ”；
 +更新江苏省苏州的暴雨强度公式；
 +增加广东省云浮的暴雨强度公式；
 +增加山西晋中市的暴雨强度公式；
 +更新贵州铜川市的暴雨强度公式；
 +更新吉林白城市的暴雨强度公式；
 +更新江西新余市的暴雨强度公式；
 +更新贵州贵阳市的暴雨强度公式；
 +更新广西省藤县的暴雨强度公式；
 +更新山西太原市、大同市、吕梁市、临汾市、永济市、焦作市的暴雨强度公式；
 +增加山西忻州市、朔州市、晋城市、古交市、潞城市、高平市、介休市、河津市、霍州市、汾阳市的暴雨强度公式；
 +更新江西九江市的暴雨强度公式；
 +更新安徽芜湖市的暴雨强度公式；
 +更新福建屏南县、宁德的暴雨强度公式；
 +增加计算管径的功能，可以计算屋面单斗重力流、屋面多斗重力流、室外管径估算、室外管径详细计算。
   室外管径详细计算可以输出详细的EXCEL格式的计算书。
   
 
2020-05-06 Ver1.22
 +更新青海省西宁市暴雨强度公式，感谢群友“小雨花”；
 +增加江苏徐州的暴雨强度公式的另一种格式；
 +增加江苏淮安的暴雨强度公式的另一种格式；
 +增加湖南冷水江的暴雨强度公式；
 +增加广西东兴的暴雨强度公式；
 +增加云南昭通的暴雨强度公式；
 +升级新版本如提示重新注册，重新输入已有注册码就可以继续使用（支持CTRL+V黏贴注册码）。

2020-03-29 Ver1.21
 +增加安徽淮南暴雨强度公式；
 +增加吉林省吉林市暴雨强度公式；
 +增加江苏淮阴暴雨强度公式；
 +增加河南濮阳暴雨强度公式；
 +增加江苏太仓暴雨强度公式；
 +更新浙江省暴雨强度公式：湖州安吉、衢州常山、湖州德清、舟山定海、金华东阳、嘉兴海宁、嘉兴海盐、杭州主城区、湖州主城区、嘉兴嘉善、嘉兴主城区、衢州江山、金华主城区、丽水缙云、丽水景宁、衢州开化、金华兰溪、丽水主城区、杭州临安、台州临海、衢州龙游、金华磐安、嘉兴平湖、金华浦江、丽水青田、丽水庆元、衢州主城区、台州三门、绍兴上虞、绍兴越城区、舟山嵊泗、绍兴嵊州、丽水遂昌、台州主城区、台州天台、杭州桐庐、嘉兴桐乡、台州温岭、金华武义、台州仙居、绍兴新昌、金华义乌、金华永康、台州玉环、丽水云和、湖州长兴、舟山普陀、绍兴诸暨、杭州萧山、杭州余杭、宁波主城区、温州苍南、温州瑞安、绍兴柯桥、舟山岱山、丽水松阳。
	
2020-01-15 Ver1.20
 +增加云南省红河州弥勒市暴雨强度公式；
 +增加广西省玉林市暴雨强度公式；
 +增加湖南省湘西州吉首、张家界桑植县暴雨强度公式；
 +增加广西省崇左暴雨强度公式；
 +增加浙江省龙泉暴雨强度公式；
 +增加云南省个旧、开远暴雨强度公式；
 +根据最新的《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019修正部分暴雨公式参数。

2019-11-15 Ver1.10
 +增加或更新海南省儋州、海口、琼海、琼中黎族苗族自治县、三亚暴雨强度公式；
 +更新天津暴雨强度公式；
 +增加或更新浙江省苍南县、温州市洞头区、乐清、温州市平阳县、瑞安、温州市泰顺县、温州市永嘉县暴雨强度公式；
 +增加广东省揭阳的暴雨强度公式。

2019-09-06 Ver1.09
 +增加江西省都昌县的暴雨强度公式；
 +增加山东省莱西市暴雨强度公式；
 +修改河北省邢台、承德、张家口崇礼的暴雨强度公式；
 +增加湖南省怀化鹤城区的暴雨强度公式。

2019-08-01 Ver1.08
 +更新广东中山暴雨强度公式；
 +增加广东深圳2018版暴雨强度公式；
 +增加字体自动随系统缩放功能。

2019-07-10 Ver1.07
 +增加或更新如下15个市、区的暴雨强度公式：
  安徽铜陵，北京，广东清远，广东肇庆，江西鹰潭，宁夏银川市西吉县；
  四川遂宁，浙江临安，浙江丽水市松阳县，浙江桐庐，浙江文成；
  江西抚州，江苏如皋，安徽合肥，湖南湘潭。

2019-06-08 Ver1.06
 +更新山东济宁的暴雨强度公式；
 +增加浙江宁波的暴雨强度公式： 浙江宁波慈溪、浙江宁波奉化、浙江宁波北仓、浙江宁波宁海、
  浙江宁波三江片、 浙江宁波象山、浙江宁波鄞州、浙江宁波余姚、浙江宁波镇海；
 +增加山西孝义的暴雨强度公式（带图）；
 +增加广西河池市罗城仫佬族自治县的暴雨强度公式；
 +增加安徽宣城的暴雨强度公式；
 +增加陕西韩城的暴雨强度公式；
 +增加陕西商洛的暴雨强度公式；
 +修改输出公式图片。

2019-05-08 Ver1.05
 +更新浙江省63个市、区暴雨强度公式:
  安吉、苍南、常山、慈溪、德清、定海、东阳、奉化、海宁、海盐、湖州、黄岩、嘉善、嘉兴、江山、金华、缙云、景宁、开化、兰溪、丽水、临安、临海、龙泉、龙游、宁波、宁海、磐安、平湖、平阳、浦江、青田、庆元、衢州、瑞安、三门、上虞、绍兴、嵊州、松阳、遂昌、台州、泰顺、天台、桐庐、桐乡、温岭、文成、武义、仙居、象山、新昌、义乌、鄞州、永嘉、永康、余姚、玉环、云和、长兴、镇海、舟山、诸暨;
 +更新黑龙江省2个市区暴雨强度公式: 呼玛（缺主公式）、双鸭山；
 +增加广西贵港暴雨强度公式（缺主公式）；
 +修正一处计算错误；
 +增加导出图片格式暴雨强度公式的功能。

2019-04-18 Ver1.03
 +增加21个城市或地区的37个最新暴雨强度公式：
  广西来宾、河北保定、河北沧州、河北承德、河北邯郸、河北衡水、河北廊坊、河北秦皇岛、河北唐山、河北邢台、河北张家口、内蒙古包头、浙江杭州、江西九江、西藏那曲、内蒙古伊金霍洛旗乌兰木伦镇、四川广汉、河北定州、河北辛集、辽宁盘锦、安徽黄山；
 +增加北京、重庆暴雨强度公式适用区域图示；
 +修正一处计算错误，感谢群友“煎饼卷油条就米饭吃”。


2019-02-18 Ver1.02
  +增加、更新25个城市、地区最新暴雨暴雨强度公式：
   安徽滁州、福建泉州、广东惠州、广东湛江、广西东兴、广西柳州、湖北宜昌、江苏高邮、青海西宁、陕西宝鸡、陕西铜川、四川泸州、四川自贡、新疆伊犁、云南普洱思茅区、江西上饶、四川广安、陕西渭南、陕西咸阳、福建平和县、安徽池州、江苏宝应、江苏江都、江苏仪征、四川德阳。

2019-01-10 Ver1.01
 +增加一个南京暴雨强度公式；  
 +增加、更新江西省84个县市的最新暴雨强度公式。包括南昌、新建、景德镇、萍乡、九江、彭泽、湖口、瑞昌、都昌、德安、永修、星子、武宁、修水、上饶、婺源、德兴、乐平、万年、玉山、铅山、贵溪、横峰、弋阳、广丰、鄱阳、余干、余江、抚州、金溪、黎川、资溪、东乡、进贤、南城、南丰、宜黄、崇仁、乐安、吉安、万安、遂川、泰和、莲花、宁冈、永新、永丰、吉水、峡江、安福、新干、宜春、分宜、新余、樟树、丰城、万载、上高、高安、铜鼓、宜丰、奉新、靖安、安义、赣州、广昌、石城、宁都、于都、瑞金、信丰、南康、大余、崇义、上犹、庐山、井冈山、会昌、寻乌、安远、兴国、定南、全南、龙南等县市的最新暴雨强度公式；
 +更新浙江省淳安县2016年版暴雨强度公式；
 +更新福建省德化县2018年版暴雨强度公式。

2018-12-28 Ver1.00
 +新发布
