更新记录：

2023-09-16 Ver2.43
  +修正设置中不打开迷你计算器的时候，计算浮点数错误；
  +修正打开保存的工程文件，如果是列表中没有定义的省市会自动选择最低控制率的错误；
  +修正某些计算书自动变成横向的错误；
  +修正赣州海绵计算书，未达到目标写成达到目标的错误。

2023-09-06 Ver2.42
  +增加甘肃省平凉市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
  +更新四川省广元市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；感谢“Derek”；
  +增加设置选项：加权分母的计算方式。可以自由选择分母的计算方式。可以选择“整个汇水分区的占地面积，推荐。(结果会小一些)”或者“输入表中LID汇水面积之和 (结果会大一些)”；
  +修正迷你计算器计算后，文字后没有同步联动的BUG;
  +增加校验LID汇水面积之和是否大于总面积;
  +增加广州指标：硬化地面室外可渗透地面率。硬化地面室外可渗透地面率指在建设项目硬化地面中，除城镇公共道路外，建筑物的室外透水地面面积之和占室外地面总面积的比例，透水地面包括自然裸露地面、公共绿地、绿化地面、镂空面积大于或者等于40%的镂空铺地(如植草砖)以及透水砖、透水沥青和透水混凝土。

2023-08-06 Ver2.41
  +输入框增加小计算器，并可以在设置中调整哪些列显示；
  +LID设施中“普通绿地”名称调整成“普通绿地(SS)”,绿地在浙江等地区可以用于计算年径流污染去除率；
  +年径流污染去除率的按面积加权的计算方式，加权分母调整为该分区总面积，更精确；
  +修正功能：输入汇水面数据或者LID数据后，在其他空白位置点击可以取消输入焦点，避免误输入；
  +模块雨水资源利用率计算，单项增加汽车冲洗用水项；
  +增加撤销(热键：Ctrl+Z)和重做(热键：Shift+Ctrl+Z)功能。在菜单->编辑中也可以调用相应的功能；
  +增加江西省南昌市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《南昌市建设项目附属绿地海绵城市建设指南（试行）》;
  +增加江西新余低影响开发设施单价估算。

2023-03-24 Ver2.40
 +默认汇水面种类和径流系数中的透水铺装雨量径流系数取值范围改为0.29-0.36，默认值改为0.30；
 +LID设施中增加了普通绿地，普通绿地有一定的去除SS的功能，取值范围70%-80%，默认值75%；
 +增加广东省深圳市的海绵城市设计专篇模板，感谢群友“softrain”；
 +增加计算书半自动输出深圳《建设项目海绵城市专项设计方案自评表》，红色区域需要检查；
 +增加海绵城市新控制指标“年径流总量控制雨水量”和“下垫面下渗(径流系数)控制雨水量”。年径流总量控制雨水量是指在指定年径流总量控制下场地内的雨水总量，计算公式V= hy×F/1000。下垫面下渗(径流系数)控制雨水量是指在指定年径流总量控制下场地内下垫面下渗雨水量，计算公式V1=hy（1-ψzc）F/1000；
 +修改海绵城市控制指标“汇水面受控率”为“不透水下垫面径流控制比例”。不透水下垫面径流控制比例指受到设计控制的硬化下垫面（产生的径流雨水能流入生物滞留设施等海绵设施的）面积占硬化下垫面总面积的比例。；
 +更新陕西省西安市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《西安市海绵城市专项规划（2016—2030）》，感谢群友“123”；
 +增加海绵设施造价简算小工具。在菜单“工具”中可以打开；
 +免费定制简单的计算书，时间不保证，-_-||

2023-02-14 Ver2.39
 +修改一个按容积加权出计算书时，缺少百分号的BUG（不影响计算结果），感谢群友“伽玛”；
 +保存工程时可以把年径流总量控制率全部数据一起保存，避免自定义数据丢失；
 +增加根据控制率查降雨量或者根据降雨量查控制率功能（线性插值法）；
 +“雨量综合径流系数”和“流量综合径流系数”统一为“综合雨量径流系数”和“综合流量径流系数”；
 +“绿地率”统一为“实际绿地率”；
 +透水铺装的雨量径流系数取值范围统一为：0.29-0.36，默认值为0.30；
 +增加693条多年24h平均降雨量数据，24h平均降雨量数据用来计算外排雨水径流系数，点击“24小时平均雨量”下拉框可以选取；
 +增加北京、天津、河北承德1年一遇和2年一遇的最大24小时典型降雨量厚度数据，点击“24小时平均雨量”下拉框可以选取，用来计算外排雨水径流系数；
 +增加深圳的2年一遇和10年一遇的最大24小时典型降雨量厚度数据，点击“24小时平均雨量”下拉框可以选取；
 +增加广西省南宁、桂林、桂平、龙州、钦州、百色、河池、梧州的1年一遇和2年一遇的最大24小时典型降雨量厚度数据，点击“24小时平均雨量”下拉框可以选取，用来计算外排雨水径流系数。来源：《广西壮族自治区海绵城市建设技术指南》  2017.2；
 +增加湖南省长沙市1、2、3、5、10、20、30、50、100年一遇的24小时典型降雨量厚度数据，点击“24小时平均雨量”下拉框可以选取，用来计算外排雨水径流系数。来源：《长沙市海绵城市建设规划与设计导则（试行）》2017.9.1；
  +增加江苏省苏州市20、30、50年一遇的24小时典型降雨量厚度数据，点击“24小时平均雨量”下拉框可以选取，用来计算外排雨水径流系数。来源：《苏州市海绵城市规划设计导则（试行）》2016.3；
 +增加湖南省长沙市多年平均降雨量数据，统计数据1985-2014年。用来计算雨水资源利用率。来源：《长沙市海绵城市建设规划与设计导则（试行）》2017.9.1；
 +增加吉林省长春、延吉、松原、四平、临江、白城、白山多年平均降雨量数据，统计数据1984-2014年。多年平均降雨量数据用来计算雨水资源利用率。来源：《吉林省海绵城市技术导则（试行）》2016.7.5；
 +更新河北省天津站、塘沽站、宝坻站、蓟州站的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“清风拂水”；
 +更新陕西省西安市未央区、经开区、浐灞生态区、大明宫片区、莲湖区、新城区、灞河新区、碑林区、高新区、雁塔区、曲江新区、长安区、航天城、沣东、西咸新区(泾河新城)的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“123”；
 +增加河北张家口市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +增加湖南岳阳市、益阳市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +更新福建省南平市、平潭综合试验区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +增加广东省东莞市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《东莞市海绵城市建设技术导则（试行）》2017.3；
 +增加广东省清远市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》2020.5；
 +增加广东省深圳市光明新区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +增加湖南省长沙市望城区、株洲市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +增加广西南宁、柳州、桂林、桂平、龙州、钦州、百色、河池、梧州、北海、防城港、玉林、崇左、贵港、贵州的平均年降雨量，数据出自《广西壮族自治区海绵城市建设技术指南》  2017.2；
 +增加湖南省湘潭市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《湘潭市海绵城市专项规划（2019-2035）》2020.7；
 +更新或新增江苏省的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《江苏省海绵城市建设导则》 2017.9。主要包括如下的市或地区：南京市、南京-高淳区、南京-深水区、南京-六合区、南京-浦口区、无锡市、江阴市、宜兴市、徐州市、邳州市、新沂市、徐州-丰县、徐州-沛县、徐州-睢宁县、常州市、常州-金坛区、深阳市、苏州市、苏州-吴江区、常熟市、昆山市、太仓市、张家港市、苏州-东山、南通市、南通-通州区、启东市、海门市、如皋市、南通-海安县、南通-如东县、南通-吕泗、连云港市、连云港-赣榆区、连云港-东海县、连云港-淮南县、连云港-滞云县、连云港-西连岛、淮安市、淮安-淮安区、淮安-洪泽区、淮安-涟水县、淮安-阡胎县、淮安-金湖县、盐城市、盐城-大丰区、东台市、盐城-阜宁县、盐城-建湖县、盐城-射阳县、盐城-响水县、盐城-滨海县、扬州市、扬州-江都区、高邮市、仪征市、扬州-宝应县、镇江市、丹阳市、句容市、扬中市、泰州市、泰州-姜堰区、靖江市、泰兴市、兴化市、宿迁市、宿迁-沐阳县、宿迁-泗洪县、宿迁-泗阳县；

2022-09-15 Ver2.38
 +增加江苏省太仓市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“ 它山之石”；
 +增加秦皇岛开发区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“若水”；
 +更新河北省天津站、塘沽站、宝坻站、蓟州站的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“清风拂水”；
 +更新河北省石家庄、保定、迁安、雄安新区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“清风拂水”；
 +修正汇总表格中一个BUG；
 +算实际控制率的时候，如果是按设置一，实际设计降雨量按实际年径流总量控制率插值取得；
 +修正保存的时候缺少后缀的BUG；
 +增加计算设置LID之后场地的外排雨水径流系数（需要输入24小时平均雨量）；
 +增加建设前综合径流系数计算；
 +增加建设前和建设后的数据互相复制；
 +增加新计算表格：建设前综合雨量径流系数计算表；
 +增加新计算表格：建设前设计调蓄容积计算表；
 +增加安徽省马鞍山计算书模板。

2022-07-12 Ver2.37 
 +增加排水分区上下移动排序功能(因为和拖放打开冲突了，所以没有设计成拖放操作)；
 +增加工程保存文件拖拽到软件自动打开功能；
 +输出汇总表格中最后一列“径流污染控制率”改为“年径流污染去除率；
 +增加杭州新参数：调蓄占绿地面积比，调蓄占绿地面积比=(有调蓄的绿地面积+可以调蓄的水体面积)÷(包含下沉绿地的所有绿地面积)；
 +修正另存文件如果手动填写后缀不能保存的BUG；
 +增加安徽省芜湖市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“ 游泳的鱼”；
 +增加路缘石泄水口计算小工具，也可以计算带格栅的泄水口（工具菜单中）。

2022-05-13 Ver2.36
 +增加雨水资源利用率计算过程（工具菜单中）；
 +增加达到指定雨水资源利用率需要利用的雨水量计算（工具菜单中）；
 +增加漳州市中心城区年平均降雨量，感谢群友“cccc”；
 +修正查找年平均降雨量时，缺少最后一个数据的BUG；
 +设施的渗透量首次添加时自动填入该设施的面积；
 +修正渗透量累加到总地块数据时候的BUG。
  
2022-02-04 Ver2.35
 +增加吉林省吉林市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“紫butterfly”；
 +增加山西省太原市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“梦游人”；
 +增加陕西省西安市未央区、经开区、浐灞生态区、大明宫片区、莲湖区、新城区、灞河新区、碑林区、高新区、雁塔区、曲江新区、长安区、航天城、沣东的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +修正保存工程文件名错误的BUG。
 
2021-12-06 Ver2.33
  +增加河北省唐山市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“九月”；
  +优化多显示器显示问题；
  +修复自定义年径流总量控制率小数排序失效BUG；
  +修复计算书中一处错误，感谢群友“V”;
  +增加LID计算中的渗透量数据；
  +计算表格4（LID设施及调蓄容积汇总表）中增加了渗透量；
  +增加汇水面可控和不可控选项；
  +计算指标中增加了“汇水面受控率”；
  +在计算书一中增加了汇水面受控率的计算过程；
  +增加计算表格6：汇水面受控分析表；
  +增加西安14个分区293个二级分区所有年径流总量控制率，感谢群友“zz”。

2021-08-08 Ver2.32
 +增加广东增城的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢“Air”；
 +增加辽宁大连的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢“海阔天空”；
 +合肥的国标和省标的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据分别单独列出；
 +增加甘肃省庆阳市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢“此去又经年”；
 +增加四川省安岳县、大竹县、江油市、平昌市、西充市 的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢“弗兰肯斯坦”；
 +修正总控制容积要去掉弃流量的BUG；
 +项目整体汇总表增加汇总行；
 +修正计算书一中的设计依据为新标准《室外排水设计标准》GB50014-2021;
 +增加一个小工具：雨水资源利用率计算，可以在上方菜单的“工具”中找到。

2021-07-01 Ver2.31
  +增加河南省南阳、平顶山、许昌、漯河、商丘、周口、驻马店、信阳、三门峡、济源的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢“魔鬼鱼”；
  +增加项目整体汇总表；
  +修正删除汇水面种类时出错的BUG。

2021-04-26 Ver2.30
 +增加青岛即墨区，青岛胶州市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢“图穆卡”；
 +增加河北省迁安市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢“清风拂水”；
 +修正广东省珠海市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +修正导入保存工程时候第一个值错误的BUG；
 +修正取消自动关联选项时候不自动计算的BUG。

2021-03-10 Ver2.29
 +增加单独的设置窗口，细化计算方法的本地化，可以设置按国标、容积、汇水面积加权；
 +改进高分辨率屏幕的缩放显示效果；
 +修正合肥的年径流总量控制率；
 +若干BUG改进。

2020-08-13 Ver2.28
 +修正一个分区时候“整个地块”实际年径流总量控制率计算Bug；
 +增加重庆彭水、石柱、黔江、酉阳、秀山、丰都、垫江、忠县、梁平、万州、开州、云阳、奉节、巫山、巫溪、城口、潼南、合川、铜梁、大足、荣昌、永川、璧山、江津、綦江、万盛、南川、长寿、涪陵、巴南、北碚、沙坪坝、渝北的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“绛紫玉丝瓜旦旦儿”；
 +按广西指南增加按LID调蓄容积加权计算LID设置对SS综合去除率，可以再设置菜单中进行切换；
 +修正其他一些小Bug。

2020-07-05 Ver2.27
 +增加河北省迁安的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +修改整个地块的实际年径流总量控制率按海绵导则计算；
  原计算为把整个地块当做一个总的汇水分区计算，现在默认为通过各分区的汇水面积和径流系数之积加权计算，
  经过试算，结果差异不大，个人觉得原计算方法更精确。
  两种计算方法可以通过菜单开关。
 
2020-06-03 Ver2.26
 +更新郑州的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +增加江西赣州市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +增加广东汕头市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +增加吉林白城市的一个当地的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +增加湖北宜昌市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +增加江西赣州市的计算书模板；
 +修正一个“自评表”的输出错误；
 +各地的规范导则库内增加大量新的规范地方标准。

2020-04-05 Ver2.25
 +修改一个读取工程文件汇水分区名称错误的BUG。

2020-03-02 Ver2.23
 +增加西安西咸新区年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“巡逻兵”；
 
2019-12-28 Ver2.22
 +增加河北省秦皇岛市年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“若水”；
 +修正导入旧版本数据出错的BUG。
 
2019-12-25 Ver2.21
 +修正广西的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“李松”；
 +修正珠海的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据；
 +修正石家庄的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“雨过添情”；
 +修正广西省西宁市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“印象设计”；
 +修正广西省南宁市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢群友“若水”；
 +增加四川省崇州市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《崇州市海绵城市规划建设管理技术规定（试行）》2018.2，感谢群友“锦流年”；
 +切换配置文件的时候不在保留原有数据，避免数据混乱的BUG；
 +增加计算工具：峰现时间延后计算；
 +官方文件数据库中的规范文件继续增加中。 

2019-06-26 Ver2.20
 +修改验证注册中的一个BUG
 +修正珠海的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《珠海市海绵城市规划设计标准与导则（试行）》2017.10
 +增加广西部分城市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据（南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市），根据《广西壮族自治区海绵城市规划设计导则》2017.12
 +官方文件数据库中的规范文件继续增加中

2019-05-15 Ver2.19
 +增加河北省承德市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《承德市海绵城市建设技术导则（试行）》2017.7，感谢群友“绛紫玉丝瓜旦旦儿”；
 +增加湖南益阳的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《益阳市海绵城市建设技术导则（纲要）（试行）》2017.9；
 +修正广东珠海的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《珠海高新区海绵城市建设专项规划（2018-2020年）》，感谢群友“岚”；
 +增加计算小工具：渗透量计算；
 +增加各个省的海绵规范、指南、措施等合集；
 

2019-03-20 Ver2.18
 +修正云南省昆明市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据（240个数据），根据《昆明市海绵城市建设技术导则（试行）》2016年11月；
 +修正浙江省金华市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《金华市海绵城市建设技术导则》2017年7月；
 +修正安徽省合肥的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《安徽省海绵城市规划技术导则-低影响开发雨水系统构建》 DB34/T 5031-2015；
 +增加安徽省淮北、亳州、苏州、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆、黄山个市、区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《安徽省海绵城市规划技术导则-低影响开发雨水系统构建》 DB34/T 5031-2015；
 +增加四川省乐山市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《乐山市海绵城市建设技术导则（试行）》2017.12；
 +增加四川省成都市、绵阳市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、广元市、遂宁市、内江市、资阳市、宜宾市、南充市、达州市、雅安市、广安市、眉山市、西昌市年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《四川省海绵城市建设技术导则（试行）》2017.12；
 +修正广东省广州市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《广州市海绵城市规划设计导则——低影响开发雨水系统构建（试行）》2017.11；
 +增加了智能自动导入旧版本数据文件功能。

2019-03-12 Ver2.17
 +修改了福建省福州市、厦门市、龙岩市、南平市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《福建省海绵城市建设技术导则》2017年11月正式版，感谢群管理员V同学；
 +修改并增加了南京（江北、江南、溧水、高淳）等地区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《南京市海绵城市(园林绿化)建设导则(试行)》2017年8月正式版
 +增加了江苏江阴的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《中山市建设项目海绵城市要点审查指南》（试行 2018.05）（2016-2018）感谢菩提本无树同学；
 +增加了计算书中实际年径流总量控制率的计算过程；
 +修改了“配置汇水面”功能，自定义更方便；
 +修改了年径流污染去除率的计算方法，用实际年径流总量控制率代替目标年径流总量控制率。

2018-11-16 Ver2.16
 +去除广州下沉绿地径流系数0的设置，感谢管理员v同学；
 +增加福建-厦门的汇水面种类和径流系数，感谢管理员v同学；
 +增加广东-珠海的汇水面种类和径流系数，感谢管理员v同学；
 +改变切换逻：辑切换径流系数配置文件的时候，如果还未输入任何数据，可以根据新配置文件自动重新建立汇水分区一；已输入过数据的，原数据不变
 +增加单独设置LID设施蓄水容积安全系数功能，“达到目标还需调蓄容积”仍受左上方全局安全系数控制。

2018-10-10 Ver2.15
 +修正自定义LID时候出现的BUG；
 +修正计算书一中总面积计算过程没有输出的BUG；
 +配置LID设施和汇水面，点击关闭按钮后立即生效。
 

2018-09-18 Ver2.13
 +更新福建省厦门的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《厦门市海绵城市建设方案设计技术导则》（报批稿 2018.04）感谢群友傻茂不傻同学；
 +修正在计算多个分区时，整个地块计算结果表2中相同的LID调蓄容积累加BUG；


2018-08-30 Ver2.12
 +年径流总量控制率和设计降雨量名称改为目标年径流总量控制率、目标设计降雨量；
 +在控制率曲线图上增加显示标注功能，并且在右键菜单中可以显示或关闭；
 +增加功能菜单，增加保存按钮，并且可以用[CTRL+S]快捷键快速保存；
 +增加了广东中山的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《中山市建设项目海绵城市要点审查指南》（试行 2018.05）（2016-2018）感谢群管理员V同学；
 +增加了汇水面配置功能，可以自定义汇水面种类等各种参数；
 +增加了LID设施配置功能，可以自定义各种LID设施；
 +增加关联添加功能，比如在汇水面表中添加“下沉绿地”，在LID设施中也会自动添加，修改、删除也会同步，此项需要汇水面名称和LID设施名称相同。此项功能可以在主菜单中关闭或开启；
 +取消原先汇水面大表格，改为由弹出菜单添加；
 +增加自由设置预添加的汇水面；
 +其他一些小优化。

2018-08-16 Ver2.10
  +修改删除LID实现方法；
  +修正气泡提示弹出的处理逻辑BUG。

2018-08-15 Ver2.09
 +修正江苏常州市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《常州市海绵城市建设实施方案》（2016-2018）感谢!同学；
 +增加了湖南岳阳的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，根据《岳阳市海绵城市建设技术导则》（试行 2016.08）感谢1003234384同学；
 +增加了山东青岛黄岛区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢图穆卡同学；
 +修改当输入错误数据的时候的提示方法，改为气泡提示；
 +地面径流系数中增加塑胶铺装和人工草地。

2018-07-18 Ver2.08
 +增加江苏靖江市的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢菩提本无树同学；
 +修改默认配置文件中“绿地”-->>“普通绿地”，和“下沉式绿地”区别开，感谢V同学；
 

2018-06-12 Ver2.07
 +增加了拖动调整汇水分区计算区高度的功能；
 +增加北京通州地区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢琥珀承欢同学；
 +更新河北|石家庄地区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢@^_^@同学；
 +修改所有表格输出为相同的宽度；
 +修正微软word输出计算结果时，出现“字符串参量过长”的错误，感谢V同学；
 +完善计算书一。


2018-05-15 Ver2.06
 +修正当汇水分区数过多的时候，输出计算结果出错的BUG；
 +增加各汇水分区径流控制量表（表5）。

2018-05-02 Ver2.05
 +增加了海南省海口、儋州、东方、琼中、琼海、三亚，陵水、三沙的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢。。。。。同学；
 +增加了宁波象山的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢§翱翔＂天际同学；
 +增加了广东珠海90%和95%对应的设计降雨量，感谢珠海海绵城市设计-王工同学；
 +增加了湖南常德的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢珠海海绵城市设计-王工同学；
 +修正了沈阳的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢老伍同学；
 +修正浙江的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据从征求意见稿到试行版，感谢゛垨著陽咣ヽ垨著伱同学；
 +修正自定义控制率的一处错误；
 +修正当LID汇水面积是0的时候，计算SS去除率出错的问题；
 +增加径流系数配置文件切换功能；
 +修正计算书一中的控制容积的结果替换错误；
 +修正当下沉绿地率是“0%”的时候显示“-”的错误；
 +增加SS去除率的计算过程；
 +增加深圳市标准计算模版；
 +多个表格增加合计项；
 +计算书1改为多分区/单分区自适应版，增加实际降雨控制量计算过程，增加单位硬化面积调蓄容积计算过程；
 +修改控制降雨量为控制容积，和大多数指南统一；
 +增加自定义控制率自动读取当前地区数据的功能和按控制率大小排序功能；
 +增加根据当前控制率数据线性插值功能。

2018-03-26 Ver2.03
 +增加广东佛山高明区的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢W同学；
 +增加南昌市、九江市、上饶市等共86个市地的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，依据《江西省海绵城市建设技术导则(试行)》，感谢桃李相报同学；
 +增加河南洛阳的年径流总量控制率对应的设计降雨量数据，感谢往事随风同学；
 +修正表格输出中综合表4的错误；
 +增加省市选择的首字母查找功能，如输入“BJ”，北京就显示出来；
 +修改面积是0的下垫面数据自动隐藏；
 +修改了污染物去除率的算法；
 +修正了自定义新城市数据第二次不能自动载入的错误；
 +添加软件说明书。

2018-03-05 Ver2.02
 +修正打开word出错的BUG
 +在默认汇水面种类中增加雨水花园，并计入下沉绿地率中

2018-02-28 Ver2.01
 +修改河南郑州数据，依据《郑州市海绵城市规划设计导则》（试行），感谢From now同学
 +增加或修改长春市、辽源市、延吉市、松原市、四平市、白城市、白山市、临江市数据，依据《吉林省海绵城市建设技术导则》，感谢北岸同学
 +增加焦作的年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据焦作的海绵城市规划导则，感谢荆棘鸟的未来同学
 +增加惠州的年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据《惠州市海绵城市规划建设技术导则》2016-11，感谢游者同学
 +增加河南安阳年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据安阳的海绵城市规划导则，感谢金凤同学
 +修改重庆市年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据《重庆市海绵城市规划与设计导则》(试行版20161229），感谢清墨斋同学
 +增加四川省成都市年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据《成都市海绵城市规划建设管理技术规定》（试行2017-5），感谢枯舟同学
 +增加贵州省贵安新区年径流总量控制率对应的设计降雨量，依据《贵安新区海绵城市规划》，西南市政敬世平同学
 +增加多汇水分区计算
 +增加单位硬化面积调蓄容积计算
 +增加新建工程，保存工程，载入工程功能
 +优化word输出，调整默认调用wps
 +其他

2017-10-27 Ver 1.21
 +增加广东佛山数据，依据《佛山市海绵城市规划导则》（试行），感谢小刘同学
 +增加湖北襄阳数据，依据《襄阳市海绵城规划设计导则》（试行），感谢孤星泪同学
 +修改天津的数据，依据《天津市海绵城市建设技术导则》2016-6-1实施版，感谢是日虽寒，不夺余心之暖同学
 +修正在系统大字体下界面变形的问题
 +修改了注册算法

2017-09-01 Ver 1.20
 +增加江苏昆山数据
 +增加西安沣西新城数据，由于是按图量取的，不是太准，感谢willrain同学
 +增加了四川遂宁蓬溪县的数据，感谢T。X。Q 同学
 +汇水面积种类可以自定义
 +广义下沉绿地可以自定义包括的种类
 +修改计算年径流总量控制率输出的标准数据的错误
 +径流系数和面积表格计算下沉绿地率、透水铺装率、绿色屋顶率、项目占地面积、雨量径流系数、流量净流系数；LID设施表格计算其他。

2017-07-25 Ver 1.19
 +修正自定义数据后曲线失真的问题 感谢率尔同学
 +修正南宁年径流总量控制率对应设计降雨量，依据《南宁市海绵城市规划设计导则》 感谢李松同学
 +增加了河北邢台的数据，数据来源麦宝同学
 +增加了河南濮阳、鹤壁的数据，依据《河南省鹤壁市海绵城市建设项目-规划设计导则》等，感谢无邪觅渡同学
 +增加了污染去除率的计算

2017-07-05 Ver 1.18
 +武汉市径流系数指标本地化，依据《武汉市海绵城市规划设计导则》
 +增加一些城市的流量径流系数

2017-06-30 Ver 1.17
 +增加四川成都的数据
 +单位面积控制容积计算公式修改为：V单位面积=10Hφ，依据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》P78
 +以上感谢水-游者同学
 +曲线图限定百分比不超过100%
 +增加下沉绿地率超过100%时提示
 +增加LID设施按钮添加了类型菜单
 +以上感谢率尔同学
 +增加了流量综合径流系数的计算，感谢简单生活同学

2017-06-12 Ver 1.16
 +更新下列地区的数据：福州市、厦门市、三明市、龙岩市、潭州市、泉州市、莆田市、宁德市、南平市、福建平潭试验区，依据《福建省海绵城市技术导则》
 +感谢 z 同学

2017-06-07 Ver 1.15
 +增加年径流总量控制率对应设计降雨量平滑曲线图，图可以缩放、移动、保存
 +增加了吉林通化市、吉林通化辉县、吉林白城三个市、区，数据来源为设计院，感谢Lynn.Ling同学

2017-05-18 Ver 1.13
 +增加浙江省65个县市区的数据，依据《浙江省海绵城市规划设计导则》（2016.11 征求意见稿）,感谢Marvin同学
 
2017-05-16 Ver 1.12
 +修改了南京的数据，分为统计数据年限为[1977~2006]和[1983~2012]两个数据，依据《2015年江苏省审图中心给排水研讨问题》
 +增加珠海、宁波的数据
 +修改了长沙的数据
 +增加了江苏12个城市的数据（苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、盐城、淮安、宿迁、连云港、徐州）
 +感谢避风港同学

2017-05-15 Ver 1.11
 +增加输出变量列表功能
 +增加自动搜索程序所在目录以及子目录下的模板文件
 +增加南平、三明、龙岩、漳州、晋江、莆田、宁德地区数据，感谢小宝同学


2017-04-30 Ver 1.10
 +更新湖南长沙数据
 +增加LID设施控制规模计算表
 +增加LID设施调蓄容积安全系数
 +增加了自动保存输入数据功能
 +增加了一个湖南省的计算书模板
 +计算结果中增加了当前设计降雨控制量、当前设计降雨量、当前年净流总量控制率

2017-03-25 Ver 1.05
 +增加浙江嘉兴地区的数据
 +增加福建厦门地区的数据
 +改正自定义年径流总量控制率不能输入小数的错误
 +修正文字错误一处

2017-03-22 Ver 1.04
 +增加四川遂宁地区的数据
 +修复几个小错误

2017-03-15 Ver 1.03
 +增加宁夏固原地区数据，依据：《固原市海绵城市专项规划》
 +去掉计算按钮，增加清零按钮
 +增加检查更新功能
 +增加一键加群功能
 +增加计算表格中计算项目占地面积和综合径流系数的过程

2017-03-07 Ver 1.02；
 +增加自定义年径流总量控制率和设计降雨量
 +增加输出综合径流系数和计算结果表格的功能
 +修复综合径流系数导致的计算误差（保留3位小数）

2017-02-17  Ver 1.01；
 +更新北京地区数据，依据：北京市地方标准-《雨水控制与利用工程设计规范》DB11/685-2013
 +增加广东省深圳市数据，依据：《深圳市海绵城市规划要点和审查细则》，2016.11

2016-11-23  Ver 1.00；
 +新发布